Przasnysz, dnia 2024-08-22

IZ.271.19.2024

**Do wszystkich uczestników postępowania**

**o udzielenie zamówienia publicznego**

Dot. postepowania: **„Zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych poprzez przebudowę dróg gminnych w Gminie Przasnysz”**

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2**

Zamawiający, na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.), w związku z pytaniami, które wpłynęły w Postępowaniu, udziela wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie 1**

**Przebudowa drogi relacji Helenowo – Stare – Fijałkowo.** W opisie technicznym konstrukcja zjazdów: warstwa wiążąca 5 cm oraz warstwa ścieralna 4 cm, w przedmiarze natomiast tylko warstwa wiążąca 5 cm, prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji.

**Odpowiedź:**

Droga Helenowo Stare – Fijałkowo – obowiązuje zapis w przedmiarze tj. warstwa wiążąca gr. 5 cm ,bez warstwy ścieralnej.

**Pytanie 2**

**Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno**. W opisie technicznym konstrukcja zjazdów: warstwa wiążąca 5cm AC 11 S 50/70 (powinno być AC 16 W), warstwa ścieralna AC 11 S oraz podbudowa z kruszywa 0/31,5 25cm, w przedmiarze natomiast zjazdy do wykonania: warstwa ścieralna 4cm. Prosimy o podanie prawidłowej konstrukcji.

**Odpowiedź**

Nawierzchnia dla zjazdów droga w Lesznie - warstwa ścieralna AC11S gr. 4 cm, jak w przedmiarze.

**Pytanie 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zezwala na stosowanie kruszywa C50/30.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zezwala na użycie kruszywa C50/30.

**Pytanie 4**

**Przebudowa drogi relacji Karwacz - Zawadki**. Długość odcinka 2774mb x 5m szerokości = 13870m2, pytanie zatem skąd w przedmiarze ilość 14 147,40m2? Zjazdy bitumiczne ujęto w osobnej pozycji.

**Odpowiedź:**

Długość odcinka 2774mb x5 m = 13870 m2 powierzchnia 14147,40 m2 wynika z uwzględnienia powierzchni zatoki i skrzyżowania ,obowiązuje powierzchnia 14147,4 m2.

**Pytanie 5**

**Przebudowa drogi relacji Karwacz - Zawadki**. Prosimy o potwierdzenie, iż w poz. nr 4 przedmiaru robót ilość dla wykonania koryta jest prawidłowa? Według wykonawcy ujęto tylko wykonanie koryta pod chodnik. Gdzie ujęto wykonanie koryta pod poszerzenie dla jezdni? Pozycja nr 8 kruszywo 20cm odpowiada tej samej ilości co pozycja nr. 4. ale grubość warstwy odpowiada konstrukcji jezdni.

Prosimy o wyjaśnienie jakie elementy zawarto w równaniu „1854\*1,4” ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza ilość w poz. 4 dla wykonania koryta , równanie 1854\* 1,4 obejmuje długość oraz średnią szerokość wykonywanego koryta pod poszerzenie jezdni.

**Pytanie 6**

**Przebudowa drogi Helenowo Stare – Fijałkowo.**

Czy w zakres prac wchodzi odtworzenie/oczyszczenie lub odmulenie istniejących rowów? Jeżeli tak, prosimy o podanie ilości.

**Odpowiedź:**

W zakres prac nie wchodzi oczyszczenie /odmulenie rowów dla dróg Helenowo –Fijałkowo .

**Pytanie 7**

**Przebudowa drogi gminnej w m. Leszno.**

Prosimy o weryfikację ilości związanych z wykonaniem poboczy, według wykonawcy prawidłowa ilość to ok.340m2.

**Odpowiedź**

Powierzchnia pobocza dla drogi w Lesznie 469 m2.

**Pytanie 8**

Prosimy o potwierdzenie, iż , zakres prac obejmuję sam montaż opraw świetlnych na istniejących już słupach, bez budowy/przebudowy sieci.

**Odpowiedź:**

Zakres prac obejmuje montaż opraw świetlnych na istniejących słupach bez przebudowy sieci.

**Pytanie 9**

**Przebudowa drogi relacji Karwacz – Zawadki.**

Proszę o wskazanie w przedmiarze pozycji: Warstwa odcinająca z pospółki 10cm pod krawężnik betonowy 15x30.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje wykonywania warstwy odcinającej z pospółki pod krawężnik 15x30.

**Pytanie 10**

Przebudowa drogi relacji Karwacz - Zawadki

Materiał z frezowania wykonawca utylizuję we własnym zakresie czy odwozi w miejsce wskazane przez Zamawiającego? Jeżeli tak prosimy o wskazanie adresu odwozu materiału.

**Odpowiedź:**

Materiał z frezowania wykonawca odwozi w miejsce wskazane przez zamawiającego na odl. 20 km.